宁德市图书馆图书杀菌机采购项目
征询预算价格公告

宁德市图书馆拟开展图书杀菌机采购项目，现向社会公开询价，以确定该项目的预算价格，有关事项公告如下：
1、 项目内容
	序号
	名称
	数量
	技术要求

	1
	图书杀菌机
	1台
	1、机器满足使用者自行操作图书杀菌作业的功能要求；
2、机器使用工作温度：摄氏-10~50度。环境湿度：10%~90%；
3、采用环保铝材料制造，更美观。同时能达到光的二次反射，增强杀菌效果；
4、采用紫外线杀菌技术，内置强短波紫外线灯12组(含)以上。
5、提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页之杀菌效果。
6、提供2组或以上静电薄膜过滤器，能收集细微灰尘、细菌、病毒、环境中过敏元素。
7、特殊去异味过滤装置，能收集微小分子，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质。
8、具备去异味功能，可有效去除图书中的二甲苯、氨等异味，且不衍生臭氧等有害物质
9、机台上设有抗UV材质透视窗，提供读者随时观看杀菌作业进度。
10、具备人性化操作界面设计，方便使用者操作。
11、操作界面须具备儿童防误触设计，管理员设置功能需与读者常规操作界面分离。
12、具备不低于10寸的多媒体播放器，可以播放操作方法及其它相关资料。
13、杀菌作业不得于书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹。
14、每次操作于30秒内完成杀菌作业。
15、可调节杀菌时间，通过显示屏以图像及数字传达杀菌时间及杀菌状态并提示更换耗材等。
16、机器内部设有按键，可以看到本机器使用累计的时间与次数，同时，为防止读者随意更改消毒时间，其按键必须隐藏在上柜体内部。
17、杀菌时有灯号进行倒计时以提示杀菌进度。
18、可以机器上自行设定开关机时间，以节约用电及保障用电安全。
19、噪音小，开关噪音不高于50分贝。
20、为防止在杀菌过程中使用者打开杀菌室门，设有安全装置立即暂停运转。
21、操作界面具备警示器设计，操作完成或发生错误时可自动发出声响提醒使用者。
[bookmark: _GoBack]22、具有整机检修功能。
23、采用低噪音风机设计，确保气旋翻书及空气循环效果。
25、操作室内部空间尺寸不低于610×520×485mm(长*宽*高)，单次杀菌书籍数量不少于6本，可以消毒艺术类等大尺寸的图书。
26、本机器柜体可灵活拆装。若有撞坏或刮花，可以更换柜体外壳部件。
27、需提供国家级或国际认可的第三方检测机构出具的检测报告，证明对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见病菌等病毒的杀菌率不低于99.99%。
28、提供图书杀菌机经省级微生物分析检测机构出具的H1N1流感病毒检测合格报告。
29、提供原厂授权和质保承诺书。



2、 项目服务要求
（1） 提供自最终验收合格之日起为期三年的原厂质保服务。
（2） 质保服务须涵盖7x24小时技术支持、硬件故障上门更换、软件版本升级及远程技术支持。
（3） 供应商须负责设备的安装调试运行等技术服务要求而产生的所有费用包含在采购总价中，采购人不再对此支付其他任何费用。
三、项目费用
供应商根据项目内容与要求进行报价。
四、报价单位资质要求
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有有效的《营业执照》，服务范围属于其经营或销售范围的企业。
（三）在经营活动中没有重大违法记录。
（四）询价项目须在报价人经营许可范围内。
五、报价提交材料
（一）提供报价单并加盖公章；
（二）提供企业营业执照复印件并加盖公章；
六、投送（寄）地址及联系人
请于2026年7月9日17:30前，将贵公司报价送（寄）达指定地点。联系人：黄先生，联系电话：0593-2556163，地址：宁德市东侨经济技术开发区华庭路1号宁德市图书馆快递间。
七、其他说明
本次询价仅作为编制招标控制价的参考依据之一。
八、附件(请自行下载)
附件：1. 宁德市图书馆图书杀菌机采购项目征询预算价报价单
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